Starachowice 16.05.2016 r.

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

1. **Sprzęt ppoż. i urządzenia gaśnicze.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość w j.m.** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** | **Dodatkowe wymagania zamówienia** |
|  | Gaśnica GP6 X- Z proszkiem ABC wraz z wieszakami i montażem we wskazanym miejscu, ze zbiornikiem nie wymagającymi przeglądów DT przez okres 20 lat | 8 szt. |  |  |  |  |  |  | Dostarczany sprzęt musi posiadać atesty gwarantujące brak prowadzenia przeglądów zbiorników ciśnieniowych gaśnic przez okres 20 lat, dołączyć do oferty. |
|  | Dostawa i zamontowanie kompletnych szafek hydrantowych z wężami półsztywnymi o średnicy Ø 25 i długości 30 m, dostosowanie instalacji do nowych szafek, wycięcie otworów w ścianach pozwalających na zamontowanie skrzynek tak aby nie wystawały poza powierzchnię ściany, wykończenie obróbek montażowych w sposób estetyczny, dostosowanie do kolorytu ścian | 48 szt. |  |  |  |  |  |  | Dostarczone węże muszą posiadać atesty wytrzymałościowe na wymagane przepisami próby ciśnieniowe na okres 5 lat. Dołączyć do oferty. Termin realizacji – 6 tygodni od daty podpisania umowy. |
|  | Dostawa i montaż oznakowań lokalizacji gaśnic | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż oznakowań szafek hydrantowych wewnętrznych | 74 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i montaż znaków ppoż. **Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!** | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poddanie przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym podręczny sprzęt gaśniczy ( sprawdzenie ciśnienia w hydrantach 1x w roku) |  |  |  |  |  |  |  | Wykonawca usługi musi posiadać autoryzację serwisową producenta sprzętu KZWM OGNIOCHRON S.A. |
|  | GS 2X | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | Gwarancja sprawności przez okres 12 miesięcy |
|  | GS5X | 93 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | GP6X | 73 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | GP4X | 11 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | GP2X | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | AP25 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | AS30 | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydranty zewnętrzne | 14 szt. |  |  |  |  |  |  | Dostarczenie protokołu z badania każdego hydrantu oraz zaworu |
|  | Hydranty wewnętrzne | 74 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory hydrantowe wewnętrzne | 44 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Likwidacja gaśnic | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Sprzęt ppoż. do zabezpieczenia lądowiska ziemnego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk/ kompletów** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** | **Dodatkowe wymagania zamówienia** |
|  | Gaśnica przewoźna AS30 x B/E | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaśnica przewoźna AP25 x ABC | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice strażackie z dopuszczeniem CNOBP. Rozmiar 11 | 2 kmpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przełącznik 52/25 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przełącznik 75/52 | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prądownica PW25/R TURBO | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [Prądownica 52 wodna uniwersalna / samoczyszcząca](http://www.systemplus.sklep.pl/pradownica-52-wodna-uniwersalna-samoczyszczaca-p-2496.html?cPath=539_319_224)  przeznaczona do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych.  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Noszak do węży o pojemności na 3 węże | 2 szt.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koc gaśniczy | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hełm ochronny z atestem | 2 kmpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ubranie ochronne atestowane stosowane w strażach pożarnych- napis na plecach: ochrona lądowiska .( w ostateczności bez napisów). Rozmiar B3 | 2 kmpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buty ochronne atestowane, rozmiar 43 | 2 kmpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kominiarka niepalna atestowana | 2 kmpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klucz do hydrantu | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Usługa montażu sprzętu ppoż. w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego**
2. **Usługa konserwacji i wykonanie okresowych przeglądów sprzętu ppoż. i urządzeń gaśniczych znajdujących się w budynkach PZOZ Starachowice w okresie trwania umowy.**
3. **Usługa konserwacji i wykonanie okresowych przeglądów wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej w okresie trwania umowy.**
4. **Usługa konserwacji i wykonanie okresowych przeglądów zaworów hydrantowych zamontowanych na wewnętrznej sieci hydrantowej w okresie trwania umowy.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYCENA USŁUGI SERWISOWEJ W SYTUACJACH NAGŁYCH****W OKRESIE CZERWIEC 2016- 15 CZERWIEC 2017 R**  | **Gwarantowany czas wykonania usługi** |  |
|  |   |   | Netto | Brutto |  |  |
| Napełnienie rozładowanych gaśnic i agregatów w nagłych przypadkach na zgłoszenie zleceniodawcy | GS 2X | 1 |  |  | 24 godziny |  |
| GS5X | 1 |  |  |  |
| GP6X | 1 |  |  |  |
| GP4X | 1 |  |  |  |
| GP2X | 1 |  |  |  |
| AP25 | 1 |  |  |  |
| AS30 | 1 |  |  |  |